|  |  |
| --- | --- |
| **Товар** | **Требуемые значения показателя** |
| **Информационное средство пространственного ориентирования** | Встроенный пассивный ИК датчик- наличиеУгол обнаружения 120° (60° влево/60°вправо)- наличиеВозможность изменения аудио контента- наличиеПоддержка аудиофайлов формата Мр3- наличиеПоддержка карт памяти Micro SD (TF Card)- наличиеВстроенный усилитель с мощностью Вт.- не менее 2 Встроенный заряжаемый от USB аккумулятор мАч- не менее 500Функция автоматического перехода в спящий режим- наличиеДальность обнаружения и зона покрытия м.- не менее 6Выходная мощность Ом- не менее 8Выходная мощность динамика Ватт- не менее 2Разъемы для подключения Аудио разъем 3,5мм (для подключения внешнего динамика)- наличиеMini USB разъем- наличиеРазъем для Micro SD (TF Card)- наличие**Регуляторы** Регулятор уровня громкости- наличиеВкл/Выкл электропитания- наличиеКнопка воспроизведения предыдущего аудио файла - наличиеКнопка воспроизведения последующего аудио файла- наличиеИндикаторы Световой индикатор: включения устройства, обновление контента, воспроизведение контента- наличиеДополнительная информация Высота мм не более 122Ширина мм не более 87Глубина мм не более 38**Электропитание** Блок питания В-5Литиевая батарея В-3,7Беспроводная кнопка Радиус действия м- не менее 100**Комплектация** Устройство шт-1Кронштейн для крепления шт-не менее 1Инструкция по эксплуатации шт- не менее 1USB кабель питания с адаптером шт - не менее 1Micro SD карта памяти на 2 Гб шт- не менее 1Беспроводная кнопка шт- не менее 1 |