|  |  |
| --- | --- |
| **Товар** | **Требуемые значения показателя** |
| **Информационное средство пространственного ориентирования** | Встроенный пассивный ИК датчик- наличие  Угол обнаружения 120° (60° влево/60°вправо)- наличие  Возможность изменения аудио контента- наличие  Поддержка аудиофайлов формата Мр3- наличие  Поддержка карт памяти Micro SD (TF Card)- наличие  Встроенный усилитель с мощностью Вт.- не менее 2  Встроенный заряжаемый от USB аккумулятор мАч- не менее 500  Функция автоматического перехода в спящий режим- наличие  Дальность обнаружения и зона покрытия м.- не менее 6  Выходная мощность Ом- не менее 8  Выходная мощность динамика Ватт- не менее 2  Разъемы для подключения  Аудио разъем 3,5мм (для подключения внешнего динамика)- наличие  Mini USB разъем- наличие  Разъем для Micro SD (TF Card)- наличие  **Регуляторы**  Регулятор уровня громкости- наличие  Вкл/Выкл электропитания- наличие  Кнопка воспроизведения предыдущего аудио файла - наличие  Кнопка воспроизведения последующего аудио файла- наличие  Индикаторы  Световой индикатор: включения устройства, обновление контента, воспроизведение контента- наличие  Дополнительная информация  Высота мм не более 122  Ширина мм не более 87  Глубина мм не более 38  **Электропитание**  Блок питания В-5  Литиевая батарея В-3,7  Беспроводная кнопка  Радиус действия м- не менее 100  **Комплектация**  Устройство шт-1  Кронштейн для крепления шт-не менее 1  Инструкция по эксплуатации шт- не менее 1  USB кабель питания с адаптером шт - не менее 1  Micro SD карта памяти на 2 Гб шт- не менее 1  Беспроводная кнопка шт- не менее 1 |