|  |  |
| --- | --- |
| **Товар** | **Требуемые значения показателя** |
| **Опорный поручень под раковину** | Предназначен для установки вокруг раковины чуть ниже переднего края. Поручень имеет четыре точки крепления: стена-стена-пол-пол. Он разработан таким образом, чтобы на него было удобно опираться руками при пользовании раковиной, и будет служить надёжной опорой не только для людей с ограниченными физическими возможностями, но также для пожилых и ослабленных людей.  Отделка поверхности - электроплазменная полировка- наличие  Диаметр ручки- Не более 25 мм  Материал нержавеющая сталь- наличие |