|  |  |
| --- | --- |
| **Товар** | **Требуемые значения показателя** |
| **Тестер индукционной системы** | Чувствительность при максимальной мощности не менее 25 мА\м  Потребляемая мощность не более 10мА. Должен быть разъем для наушников 3,5мм.  Тестер должен иметь следующие регуляторы:  Регулятор тембра,  Регулятор громкости,  Кнопка включения/выключения устройства,  **Тестер должен иметь следующие индикаторы:**  Светодиодный индикатор проверки индукционной петли с индикацией зеленого при 0 dB и желтого цвета при -6 dB  Индикатор «вкл/выкл» устройства  **Тестер должен иметь:**  Встроенный в корпус устройства динамик (громкоговоритель)  Аккумуляторный отсек  Размеры устройства (ВхШхГ)должны быть не более 100х67х20 мм  Вес устройства с батареями не более 100 гр.  Питание должно осуществляться от не более 2 батарей ААА 1,5В, должны входить в комплект. Время работы от батареи не менее 125 часов.  **Тестер должен иметь следующую комплектацию:**  2 батареи ААА 1,5В.  Тестер для приема сигнала и тестирования индукционной петли не менее 1 штуки  Устройство для ношения тестера  Наушники c стерео разъём 3,5 мм  Паспорт и инструкция на русском языке |