|  |  |
| --- | --- |
| **Товар** | **Требуемые значения показателя** |
| **Тестер индукционной системы** |  Чувствительность при максимальной мощности не менее 25 мА\мПотребляемая мощность не более 10мА. Должен быть разъем для наушников 3,5мм.Тестер должен иметь следующие регуляторы: Регулятор тембра,Регулятор громкости,Кнопка включения/выключения устройства, **Тестер должен иметь следующие индикаторы:**Светодиодный индикатор проверки индукционной петли с индикацией зеленого при 0 dB и желтого цвета при -6 dB Индикатор «вкл/выкл» устройства **Тестер должен иметь:**Встроенный в корпус устройства динамик (громкоговоритель) Аккумуляторный отсекРазмеры устройства (ВхШхГ)должны быть не более 100х67х20 ммВес устройства с батареями не более 100 гр.Питание должно осуществляться от не более 2 батарей ААА 1,5В, должны входить в комплект. Время работы от батареи не менее 125 часов. **Тестер должен иметь следующую комплектацию:**2 батареи ААА 1,5В.Тестер для приема сигнала и тестирования индукционной петли не менее 1 штукиУстройство для ношения тестера Наушники c стерео разъём 3,5 ммПаспорт и инструкция на русском языке |