|  |  |
| --- | --- |
| **Товар** | **Требуемые значения показателя** |
| **Тактильная табличка с азбукой Брайля 200х300 мм** | Для оборудования помещений для слепых и слабовидящих, инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения-соответствиеМатериал- пластикРазмер - не более 200х300 ммТип крепления на саморезы или двухсторонний скотч- соответствиеИзделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СПГОСТ Р 56832-2015 Шрифт Брайля. Требования и размерыГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 |