|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** |
| **Персональное звуковоспроизводящее устройство** |  Устройство должно служить для персонального использования у слабослышащих людей. Питание должно осуществляться от элементов питания типа АА не более 2 штук (идут в комплекте). Устройство должно иметь габариты не более 30\*49\*152 мм. Вес устройства не более 280 грамм.  Материал устройства должен быть из ударопрочного пластика. Устройство должно иметь встроенный микрофон и индукционную петлю. Устройство должно иметь не более одной кнопки для переключения с режима микрофона на режима индукционной петли. Микрофон должен быть защищен металлическим корпусом.  Должно быть не менее одного стерео входа с разъемом 3,5 мм. Должно быть не менее стерео выхода для подключения наушников с разъемом 3,5 мм. Устройство должно иметь регулятор громкости с градацией от 0 до 9. Не менее 4 регуляторов настройки звука. На устройстве должно быть предусмотрено не менее двух креплений для удобного ношения. На устройстве должно быть не менее четырех силиконовых накладок для исключения скольжения устройства на поверхности.**Комплектация должна быть:**Устройство не менее 1 штукиЭлементы питания типа АА не менее 2 штукСтереонаушники не менее 1 штукиШнурок для ношения устройства длинной не менее 1метра не менее 1 шт.Чехол для ношения наушников и устройства в возможностью крепления ремешка длинной не менее 1 метра, не менее 1 штуки.  |